Код неисправности | Описание неисправности
С1076-55 | Отсутствует параметр калибровки ESP или VDC
Условия обнаружения | Загруженный файл калибровки не соответствует требованиям
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Отсутствуют данные файла калибровки; Неверные данные файла калибровки; Сбой памяти
Порядок диагностики | 1 Выполнить перепрограммирование ЭБУ ГА. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2