Код неисправности | Описание неисправности
С1156-55 | Недопустимый параметр ориентировки ESP
Условия обнаружения | Запомненное значение параметра ориентировки не совместимо
Диагностический тест | Выключить зажигание, дождаться отключения главного реле, включить зажигание
Возможные причины | Данные не запрограммированы; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | 1. Выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2