U 0140 Шина CAN, нет данных от ЦБКЭ

Диагностическое подтверждение | 87 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 87 | Сообщение отсутствует
Тип диагностики | 87 | CAN мониторинг
Аварийный режим | 87 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 87 | Сигнализатор диагностики АМТ активен
Порядок диагностики | 87 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику ЦБКЭ, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей ЦБКЭ и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение