Код неисправности | Описание неисправности
B 272 2-92 | Задний внутренний правый датчик – неверное функционирование
В27 22-9 6 | Задний внутренний правый датчик – внутренняя неисправность компонента
В27 22-9 7 | Задний внутренний правый датчик – работа компонента или системы затруднена или заблокирована
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность заднего внутреннего правого датчика
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность заднего внутреннего правого датчика СП
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, заменить задний внутренний правый датчик, и выполнить послеремонтные операции.
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2