Код неисправности | Описание неисправности
B2051-62 | ESCL – сбой при сравнении сигналов
Условия обнаружения | Обнаружены сбои последовательности разблокировки ESCL и параметр "Флаг ошибки функции антисканирования" = Истина (параметр ESCL CAN)
Диагностический тест | Скорость автомобиля равна нулю. Выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, включить зажигание
Возможные причины | Сбои, основанные на алгоритме
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Включить зажигание на время не менее 10 с, затем выключить зажигание до окончания фазы блокировки питания КСУД (около 30 с).

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ESCL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4