Код неисправности | Описание неисправности
B2051-87 | ESCL – сбои сигнала / сообщения шины CAN: сообщение отсутствует
Условия обнаружения | Обнаружены сбои последовательности подачи питания ESCL, потому что: - нет кадра ESCL CAN, полученного HFM; - ESCL постоянно отправляет параметр сброса, хотя питание ESCL присутствует
Диагностический тест | Скорость автомобиля равна нулю. Выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, включить зажигание
Возможные причины | Сбои сигнала / сообщения шины CAN
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам HFM, ESCL. Осмотреть разъемы HFM, ESCL, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема ESCL, разъема "А" HFM. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" и целостность электрической цепи (см. п.5.6 "Проверки электрических цепей") в цепях шины CAN:

- между контактом "А03" ESCL и контактом "А06" HFM;

- между контактом "А08" ESCL и контактом "А07" HFM.

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4