Код неисправности | Описание неисправности
B218 4-23 | Вход кнопки руля/энкодера N1 – кнопка залипла
Условия обнаружения | ММС определила залипание кнопки N 1
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, прибавить и убавить громкость с руля/энкодера
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, кнопок руля/энкодера; Неисправность кнопок руля/энкодера; Неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и кнопкам руля/энкодера. Осмотреть разъёмы ММС и кнопок руля/энкодера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Отсоединить колодку жгута проводов "X 2" от ММС и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да - заменить ММС и выполнить послеремонтные операции.;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от кнопок руля/энкодера. Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

Для автомобилей VESTA и XRAY:

- между контактом "B 15" колодки "X2" к ММС и контактом "12" колодки к кнопкам руля;

- между контактом "B 16" колодки "X2" к ММС и контактом "5" колодки к кнопкам руля;

- между контактом "B 34" колодки "X2" к ММС и контактом "3" колодки к кнопкам руля;

Для автомобилей VESTA FL:

- между контактом "B 16" колодки "X2" к ММС и контактом "6" колодки к кнопкам энкодера;

- между контактом "B 35" колодки "X2" к ММС и контактом "5" колодки к кнопкам энкодера.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить кнопки руля/энкодер и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2