Код неисправности | Описание неисправности
С 1608-46 | Повреждение калибровочных данных
Условия обнаружения | Блок управления УЭРУ определил повреждение калибровочных данных в памяти ЭБУ
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Сбой калибровки УЭРУ; Внутренняя неисправность блока управления УЭРУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить программирование УЭРУ в соответствии с п.2.1 данной инструкции. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить УЭРУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции