Код неисправности | Описание неисправности
Р0929 | Соленоид блокировки рычага выбора передач неисправен
Условия обнаружения | 1 В течение ≥ 500 мс цепь ЭК блокировки позиции "Р" разомкнута. 2 В течение ≥ 500 мс цепь ЭК блокировки позиции "Р" замкнута на "массу"
Сигнализатор неисправности | Включается через 2 "драйв-цикла" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов (обрыв или замыкание в цепи между РВП и контроллером БСТ); Неисправен ЭК блокировки позиции "Р"
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера БСТ и РВП. Осмотреть разъемы контроллера БСТ, РВП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема контроллера БСТ. Включить зажигание. Измерить напряжение между контактом "J 2" колодки жгута к контроллеру БСТ и "массой" (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Напряжение равно напряжению бортсети?

- да – проверить исправность контакта "J 2" разъема контроллера БСТ, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема РВП. Проверить целостность электрической цепи между контактом "J 2" колодки к контроллеру БСТ и соответствующим контактом колодки жгута к РВП (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность (обрыв в цепи управления ЭК блокировки позиции "Р") и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "J 2" колодки к контроллеру БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность (замыкание на "массу" в цепи управления ЭК блокировки позиции "Р") и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Проверить целостность электрической цепи между ЭК блокировки позиции "Р" и кл. "15" выключателя зажигания (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность (обрыв в цепи питания ЭК блокировки позиции "Р") и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЭК блокировки позиции "Р" и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции