Код неисправности | Описание неисправности
В120Е-05 | Контроллер ЕММ – ошибка программирования системы
Условия обнаружения | Обнаружена ошибка программирования БКЭД
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Сбой программирования
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс БКЭД в режиме "Функции; Сброс внутренних параметров ЭБУ".

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции