Код неисправности | Описание неисправности
B2 F А1-16 | БДЗ: некоторые внутренние АЦП слишком низкие – заменить ЭБУ
Условия обнаружения | Напряжение хотя бы одной внутренней цепи ниже минимального
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Внутренняя неисправность БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БДЗ. Осмотреть разъемы БДЗ, колодку предохранителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить проверки по карте кода B2 F А0-16.

3 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить БДЗ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2