Код неисправности | Описание неисправности
B1018-00 | VIN не записан
Условия обнаружения | Отсутствует запись VIN в памяти ЭБУ
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Внутренняя неисправность БУСНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить запись VIN в режиме "Функции" (см. п.6.6 данной ТИ) и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.