Р0716 Достоверность скорости автомобиля

Диагностическое подтверждение | 38 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 38 | CAN-сигнал недостоверный (принятый сигнал скорости автомобиля не корректный)
Тип диагностики | 38 | CAN мониторинг
Аварийный режим | 38 | Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; С включенной передачей: замена сигнала скорости автомобиля на значение, рассчитанное по сигналу ДЧВПВ и передаточному отношению
Проявление на автомобиле | 38 | Нет
Порядок диагностики | 38 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику АБС, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей АБС и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение