U 0100 Шина CAN, нет данных от контроллера СУД
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 2 с при включенном зажигании КУАКП не получает сигнал от контроллера ЭСУД | Во время движения: - блокировка на 3-ей передаче; - блокировка муфты гидротрансформатора запрещена. В остальных режимах: - блокировка на 2-ей передаче;

- блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 1 драйв-цикл после возникновения кода неисправности

Замыкание или обрыв в цепи шины CAN.

Неисправен контроллер ЭСУД

Порядок диагностики по коду U 0100
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка линии связи по шине CAN Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП | Проверить цепь контактов "23" и "33" колодки к КУАКП на отсутствие обрыва и замыкания. Цепь исправна? | Выполнить диагностику контроллера ЭСУД | Устранить обрыв или замыкание в соответствующей цепи