Код неисправности | Описание неисправности
U 1000-88 | CAN Bus - шина выключена
Условия обнаружения | Неисправность CAN шины
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему Х4 блока управления УЭРУ. Осмотреть разъем Х4 блока управления УЭРУ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "Х4/1" и "Х4/2" блока управления УЭРУ. Проверить отсутствие короткого замыкания между цепями к контактам "Х4/1" и "Х4/2" блока управления УЭРУ, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции