U 0402 - Получены неверные данные от блока управления трансмиссией

Код неисправности | C402
Invalid Data Received From Transmission Control Module
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
64 | Ошибка достоверности сигнала |
63 | Функция активируется более чем определенный период времени |
Условия обнаружения (готовность)
64 | Постоянно
63 | Постоянно
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
64 | Неправдоподобные данные после запроса | < 10 с | < 10 с
63 | Получены неверные данные от блока управления трансмиссией | < 10 с | < 10 с
Параметры
Режим двигателя
-
-
Диагностическое подтверждение | 64 | Двигатель работает на холостом ходу
63
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, блока управления трансмиссией; Неисправен блок управления трансмиссией
Порядок диагностики | 64 63 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему блока управления трансмиссией. Осмотреть разъем блока управления трансмиссией, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и блоком управления трансмиссией, проверить отсутствие замыкания шины CAN на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику блока управления трансмиссией

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение