Код Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна

Код Р0335 заносится, если:

- коленчатый вал проворачивается;

- изменение сигнала ДМРВ выше определенного значения;

- нет сигнала датчика положения коленчатого вала.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.

2 Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока не менее 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартером.

Диагностическая информация

Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение непостоянного кода Р0335.

Проверить задающий диск на шкиве коленчатого вала на повреждение зубьев, биение (радиальное биение венца демпфера должно быть не более 0,4 мм) или другие повреждения.

Код Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
| Очистить коды диагностическим прибором. Проворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. Заносится ли код Р0335? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ | Код Р0335 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". Необходимо проанализировать условия возникновения кода. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. Измерить омметром сопротивление между контактами "Х1/А1" и "Х1/В1" колодки жгута. Сопротивление должно быть в пределах 570-750 Ом. Так ли это? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  | Менее 570 Ом | ← | Нет | → | Более 750 Ом |
| ↓ |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ |  | Провода датчика замкнуты между собой или неисправен датчик. |  | Неисправны соединения или неисправен датчик. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Подготовить вольтметр для измерения напряжения переменного тока. Проворачивая стартером коленчатый вал, контролировать напряжение между контактами "Х1/А1" и "Х1/В1" колодки жгута. Напряжение должно быть выше 0,3 В. Так ли это? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправные соединения или неисправен датчик. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединить колодку Х1 жгута к контроллеру. Очистить коды диагностическим прибором. Поворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. Если код Р0335 заносится повторно - проверить состояние задающего диска - см. "Диагностическую информацию".

Диск исправен?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Заменить шкив с задающим диском. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Очистить коды диагностическим прибором. Поворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. Если код Р0335 заносится повторно - заменить контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |