U 0155 Шина CAN, нет данных от комбинации приборов
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 2 с при включенном зажигании КУАКП не получает сигнал от комбинации приборов | Запрещено отключение режима OVERDRIVE | Сигнализатор не включается | Замыкание или обрыв в цепи шины CAN. Неисправна комбинация приборов
Порядок диагностики по коду U 0155
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка линии связи по шине CAN Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП | Проверить цепь контактов "23" и "33" колодки к КУАКП на отсутствие обрыва и замыкания. Цепь исправна? | Выполнить диагностику комбинации приборов | Устранить обрыв или замыкание в соответствующей цепи