Код неисправности | Описание неисправности
С0044-96 | Датчик давления: внутренняя неисправность
Условия обнаружения | Сигнал, выдаваемый датчиком, находится вне указанного диапазона значений
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Неисправен датчик
Порядок диагностики | При наличии кода неисправности U3003 выполнить сначала его диагностику. Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1. Заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2