Код неисправности | Описание неисправности
B1508-96 | Ошибка датчика положения
Условия обнаружения | Оба датчика активируются на 50 мс в режиме разблокировки; 8-кратное появление или минимальное время разблокировки не достигнуто
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Неисправен ESCL
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам УБКЭ и блока ESCL. Осмотреть разъемы УБКЭ, блока ESCL, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить установку блока ESCL.

При необходимости заменить ESCL. Выполнить процедуру регистрации блокиратора рулевого управления (ESCL) (см. п.2.1.3) и выполнить диагностический тест

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ESCL выполнить процедуры по п.2