Код неисправности | Описание неисправности
U3003-17 | Высокое напряжение питания
Условия обнаружения | Напряжение в цепи питания комбинации приборов выше 16,3 В в течение 0,5 секунды
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу и повышенных оборотах холостого хода
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 Проверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания комбинации приборов по диагностическому прибору Grade-X в режиме "Мониторинг сигналов"

Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16,3 В, заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3