Код неисправности | Описание неисправности
U 1044-53 | Модуль двери водителя – Ошибка сообщения
Условия обнаружения | Получение аппаратного состояния шины LIN: «Счетчик» не меняется более 80 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен модуль двери водителя (МДВ)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, МДВ. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, МДВ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от МДВ. Включить зажигание. С помощью мультиметра измерить напряжение питания на контакте "6" колодки к МДВ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Напряжение питания равно напряжению бортовой сети?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – устранить неисправность в цепи питания МДВ и выполнить послеремонтные операции.

3 Проверить целостность электрической цепи между контактом "1" колодки к МДВ и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "С" ЦБКЭ. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" и целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "С8" колодки к ЦБКЭ и контактом "5" колодки к МДВ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить МДВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2