№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
11 | B1019 | Замыкание в цепи обмотки реле обогрева ветрового стекла | Подано напряжение на обогрев ветрового стекла (включение обогрева ветрового стекла) | 3 | 10
Диагностика ЦБКЭ выдает в цепь управления реле сигнал низкого уровня. 1 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ, извлечь из колодок реле обогрева ветрового стекла. Выполнить проверку замыкания на источник питания в цепи: - контакт "ХР1/4" колодки к ЦБКЭ – контакт "85" колодки к реле обогрева ветрового стекла.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно реле (короткое замыкание в обмотке реле).