Код неисправности | Описание неисправности
В2 F В 8-1 | Драйвер антенны НЧ – Перегрузка по току
Условия обнаружения | Измерение диагностического статуса НЧ-драйвера в режиме аутентификации ключа по НЧ-каналу (RCU Auth). Перегрузка по току на НЧ-драйвере
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль с ПДУ, включить зажигание
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправна НЧ антенна; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; Внутренняя неисправность БУИ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

При наличии в памяти ЭБУ кодов неисправностей В2FA0-17, В2FA0-16 в первую очередь выполнить диагностику данных кодов.

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУИ, антенны выключателя зажигания. Осмотреть разъемы БУИ, антенны выключателя зажигания, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема БУИ. Отсоединить колодку жгута проводов от антенны выключателя зажигания. Проверить отсутствие замыкания на массу в электрической цепи между контактом "7" колодки к БУИ и контактом "А" колодки к антенне выключателя зажигания, и в электрической цепи между контактом "8" колодки к БУИ и контактом "В" колодки к антенне выключателя зажигания. Проверить отсутствие короткого замыкания между контактами "7" и "8" колодки к БУИ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену антенны (катушки) выключателя зажигания и выполнить послеремонтные операции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить БУИ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2