Код неисправности | Тип | Описание неисправности
С10С3 | 85 | Неисправность контроллера - Конфигурация автомобиля не запрограммирована
8С | Неисправность контроллера - Не запрограммирован индекс тахометра
0 D | Неисправность контроллера - Внутренняя ошибка
Условия обнаружения | 85 | АБС не сконфигурирована
8С | Данные о длине окружности колеса не записаны в ЭБУ
0 D | Обнаружена неисправность внутренних компонентов ЭБУ
Диагностический тест | 85 | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
8С
0 D
Возможные причины | 85 | Не запрограммирован номер варианта АБС
8С | Данные о длине окружности колеса не запрограммированы; Внутренняя неисправность ЭБУ
0 D | Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
Порядок диагностики | 85 | 1 Выполнить ввод номера варианта АБС в режиме "Параметры автомобиля" (см. п.3.3 "Режим "Функции"). 2 Проверить соответствие в режиме "Мониторинг"
8С | 1 Выполнить запись коэффициента длины окружности покрышки (см. п.3.3 "Режим "Функции"). 2 Проверить соответствие длины окружности покрышки в режиме "Мониторинг"
0 D | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Сбросить память неисправностей ЭБУ в режиме "Функции; Память неисправностей". Если код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | 85 | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2
8С
0 D