Код неисправности | Описание неисправности
B2 F А0-4В | Условия эксплуатации RKE: перегрев (датчик температуры силовых цепей)
Условия обнаружения | Измеренная температура на плате силовых цепей > 85 °C
Диагностический тест | Выключить зажигание, подождать 2 минуты, включить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить присутствие в памяти ЭБУ других кодов неисправностей. При наличии кодов выполнить диагностику по соответствующей диагностической карте.

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности В2 FA 0-4 B повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить БДЗ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2