Код неисправности | Описание неисправности
В1083-00 | Датчик бокового удара пассажира – внутренняя ошибка
Условия обнаружения | Интегральная схема получает "сообщение внутреннего сбоя" от ДБУ пассажира в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен ДБУ пассажира
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить ДБУ пассажира и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции