120 – контроллер ЭСУД; 238 – главное реле ЭСУД; 887 – управляющий датчик кислорода

Код Р0032

Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0032 заносится если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на бортовую сеть.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Определяется наличие замыкания цепи управления нагревателем УДК на бортовую сеть.

3 Проверяется исправность нагревателя УДК.

Диагностическая информация

В контроллере M Е17.9.7 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.

Код Р0032 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "Выбор кодов неисправности". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0032 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов – см. "Непостоянные неисправности", п.2.6 В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "Х2/46" колодки жгута проводов на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", п.2.6В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |  |  | Да | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Отсоединить колодку жгута от УДК. Омметром измерить сопротивление между контактов "B" и "D" УДК. Сопротивление меньше 10 Ом? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Да | → | Неисправен УДК. |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |