P0645 – Реле управления компрессором кондиционера

Код неисправности | 0645
A/C Compressor Control Relay
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Обрыв цепи |
11 | Цепь замкнута на массу |
12 | Цепь замкнута на источник питания |
Условия обнаружения (готовность)
13 | Автомобиль в комплектации с кондиционером
11 | Автомобиль в комплектации с кондиционером
12 | Автомобиль в комплектации с кондиционером
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 | Аппаратная диагностика определила обрыв цепи | 1000 мс | 20 мс
11 | Аппаратная диагностика определила замыкание на массу | 1000 мс | 20 мс
12 | Аппаратная диагностика определила замыкание на источник питания | 1000 мс | 20 мс
Параметры
Запрос на вкл.кондиционера
Разрешение на включ.кондиционера
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 13 | Зажигание включено, муфта компрессора активирована с помощью диагностического прибора (режим "Активные тесты" - "Команда реле компрессора кондиционера")
11
12
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, реле компрессора кондиционера, КСУД; Неисправено реле компрессора кондиционера; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам реле компрессора кондиционера и КСУД. Осмотреть разъемы реле компрессора кондиционера, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение питания обмотки реле компрессора кондиционера (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – проверить целостность электрической цепи питания обмотки реле компрессора кондиционера, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи управления обмотки реле компрессора кондиционера, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить реле компрессора кондиционера и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение