Код неисправности | Описание неисправности
В1022-1 6 | Высокое напряжение питания блока
Условия обнаружения | Напряжение на выводе "1" переключателя EDL более 16В в течение 5 с
Диагностический тест | Есть питание ВТР, зажигание включено
Возможные причины | Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, переключателя EDL; Внутренняя неисправность переключателя EDL
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему переключателя EDL. Осмотреть разъем переключателя EDL, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить переключатель EDL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены переключателя EDL выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции