№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
24 | B1043 | Замыкание в цепи обмотки реле фар ближнего света | На ЦБКЭ подано напряжение на включение ближнего света фар | 5 | 10
Диагностика ЦБКЭ выдает в цепь управления реле сигнал низкого уровня. 1 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ, извлечь из монтажного блока реле включения ближнего света фар. Выполнить проверку замыкания на источник питания в цепи: - контакт "ХР1/19" колодки к ЦБКЭ – контакт "83" монтажного блока.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно реле (короткое замыкание в обмотке реле).