P 0734 Передача 4, некорректное передаточное отношение
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 2 с передаточное отношение 2,804 - 2,918 на 1-й передаче, или 1,531 - 1,593 на 2-й передаче, или 0,980 - 1,020 на 3-й передаче при соблюдении следующих условий: - переключение передач не выполняется; - частота вращения входного (первичного) вала ≥ 300 об/мин;

- частота вращения выходного (вторичного) вала ≥ 300 об/мин;

- частота вращения коленвала двигателя ≥ 1500 об/мин;

- рычаг выбора передач в положении "D";

- передача "4";

- степень открытия дроссельной заслонки ≥ 0,625/8

- Передача фиксируется в нейтральном положении, если скорость автомобиля ниже 5 км/ч,

и на 2-й передаче при достижении 5 км/ч или более

- Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

Данная неисправность обнаруживается, если АКП не переключается на 4-ю передачу, по команде КУАКП. Это может быть вызвано не только электрической неисправностью (обрыв цепи или короткое замыкание), но и механической неисправностью, такой как заедание клапана регулирования, неисправностью ЭКРДМ, муфты повышающей передачи

Порядок диагностики по коду Р0734
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка состояния контактов разъемов КУАКП и АКП и колодок жгута проводов к ним | Состояние контактов исправное? | Заменить АКП | Устранить обнаруженные неисправности