166 – фонарь освещения номерного знака;

172 – фонарь задний правый;

173 – фонарь задний левый;

209 – переключатель подрулевой светотехники слаботочный (левый);

2202 – БКЭД (ЕММ)

Код неисправности | Описание неисправности
В1214-11 | Габаритные огни – короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "S 2-D 11" БКЭД замкнута на "массу"
Диагностический тест | Включены габаритные огни
Возможные причины | Неисправны лампы ГО фонаря заднего (ФЗ) правого, ФЗ левого; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого
Порядок диагностики | Внимание: В целях предотвращения блокировки блоком кузовной электроники цепи питания осветительного прибора, диагностический тест выполнять только после выполнения нижеперечисленных проверок и устранения замыкания на "массу". Если код неисправности "неактивный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого. Осмотреть разъемы БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "S 2" БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого. Проверить исправность ламп ГО ФЗ правого, ФЗ левого. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "S 2-D 11" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции