P 1730 Контроллер СУТ, процессор безопасности

Диагностическое подтверждение | 47 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 47 | Сбой процессора безопасности
Тип диагностики | 47 | Аппаратный мониторинг
Аварийный режим | 47 | Сигнализатор диагностики АМТ активен Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 47 | Нет
Порядок диагностики | 47 | 1 Проверить наличие других кодов неисправностей в памяти КУРКП. Коды неисправностей присутствуют? - да – выполнить в первую очередь диагностику этих кодов неисправностей и перейти к шагу 5; - нет – перейти к шагу 2. 2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 5.

3 Перепрограммировать КУРКП до последней доступной версии ПО, если это возможно.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 5.

4 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение