Код неисправности | Описание неисправности
С105 D-01 | Датчик давления: общая электрическая неисправность
Условия обнаружения | Сигнал, выдаваемый датчиком, находится вне указанного диапазона значений
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Неисправен датчик
Порядок диагностики | При наличии кода неисправности С1056 выполнить сначала его диагностику. Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2