Код неисправности | Описание неисправности
U 1101-87 | Ошибка коммуникации с BCM: нет кадра в CAN
Условия обнаружения | Сообщение ЦБКЭ отсутствует в сети CAN в течение 1 с
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между переключателем EDL и ЦБКЭ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЦБКЭ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены переключателя EDL выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции