Код неисправности | Описание неисправности
В10 31-14 | Передняя подушка безопасности (цепь 2) замыкание на массу или обрыв
Условия обнаружения | Замыкание на массу или обрыв в цепи МНПБП в течение 4 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, МНПБП; Неисправен БУСНПБ
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, МНПБП. Осмотреть разъемы БУСНПБ, МНПБП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и МНПБП.

Проверить отсутствие замыкания цепи на массу на контактах "А10" и "А11" колодки к БУСНПБ (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и МНПБП. Проверить целостность электрической цепи между контактом "A 10" колодки к БУСНПБ и контактом "3" колодки к МНПБП, и электрической цепи между контактом "A 11" колодки к БУСНПБ и контактом "4" колодки к МНПБП (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции