P060 1 Контроллер, ошибка контрольной суммы ПЗУ

Диагностическое подтверждение | 41 | Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание
Условия возникновения кода неисправности | 41 | Некорректное вычисление контрольной суммы
Тип диагностики | 41 | Мониторинг перезагрузки
Аварийный режим | 41 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 41 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; В лучшем случае: не оказывает влияния; В худшем случае: автомобиль обездвижен из-за сбоя системы
Порядок диагностики | 41 | 1 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить? - да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 2. 2 Выполнить диагностическое подтверждение и перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить пробную поездку