Код Р0101

Цепь датчика массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0101 заносится, если расход воздуха (параметр Фильтрованный расход воздуха), зависящего от частоты вращения коленчатого вала двигателя (параметр Обороты двигателя) и угла открытия дроссельной заслонки (параметр Положение дроссельной заслонки), не соответствует рассчитанному.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется, определяет ли контроллер неисправность в данный момент.

Диагностическая информация

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей:

- Неверные показания угла открытия дроссельной заслонки.

- Засорение воздушного фильтра в системе впуска воздуха. При необходимости заменить фильтрующий элемент.

- Подсос неучтенного воздуха. Осмотреть и проверить систему впуска на отсутствие подсоса.

- Неверно установлены фазы ГРМ. Проверить правильность установки фаз ГРМ и при необходимости отрегулировать.

Код Р0101 Цепь датчика массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "Выбор кодов неисправности". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0101 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Информацию о неисправности" по коду неисправности. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убедиться в исправности ДПДЗ. Убедиться в надёжности контактов разъёма ДПДЗ, исправности жгута проводов и надежном соединении ДПДЗ с "массой". Присутствуют ли данные неисправности? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Устранить обнаруженные неисправности. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая неисправность двигателя или системы впуска. Тщательно осмотреть и проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха и убедиться, что воздушный фильтр не засорен. Проверить правильность установки фаз ГРМ. Неисправности обнаружены? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Устранить обнаруженные неисправности. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен ДМРВ. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.