Код неисправности | Описание неисправности
B0092-25 | Датчик бокового удара водителя – ошибка формы / осцилограммы сигнала
Условия обнаружения | БУСНПБ определил некорректный сигнал от ДБУ водителя
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неверный компонент ДБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУСНПБ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить ДБУ и выполнить послеремонтные операции.

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.