Код неисправности | Описание неисправности
U00 73-88 | CAN выключен - шина выключена
Условия обнаружения | БУСНПБ определил отключение шины CAN, нет информации по шине CAN более 240 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 20 секунд
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему БУСНПБ. Осмотреть разъем БУСНПБ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "А15" и "A 40" БУСНПБ. Проверить отсутствие короткого замыкания между цепями к контактам "А15" и "А40" БУСНПБ, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции