Код неисправности | Описание неисправности
B1531-19 | Указатели поворота направо – нагрузка в цепи выше допустимого уровня
Условия обнаружения | Данный код неисправности заносится, если в цепи указателей поворота имеется перегрузка (потребляемая нагрузка составляет более 2 × 21 Вт + 5 Вт + катушка реле прицепа) или замыкание на "массу".
Диагностический тест | Подано напряжение на включение ламп указателей поворота
Возможные причины | Неисправна лампа указателей поворота или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и лампам указателей поворота. Осмотреть разъемы блок-фары правой, фонаря заднего правого, зеркала наружного правого, ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки от блок-фары правой, фонаря заднего правого, зеркала наружного правого. Отсоединить колодку от разъема Р1 ЦБКЭ. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи к контакту "Р1/С12" колодки к ЦБКЭ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить состояние разъемов блок-фары правой, фонаря заднего правого, зеркала наружного правого на наличие оплавления и замыкания, состояние соответствующих ламп.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2