Код неисправности | Описание неисправности
В1014-13 | Передний правый стеклоподъемник – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления электростеклоподъемником передней правой двери (контакт "D 4" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "D 9" ЦБКЭ (Выход. Общий "правого борта") менее 0,4 А
Диагностический тест | Включить зажигание, управлять передним правым стеклоподъемником
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен передний правый стеклоподъемник
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, переднего правого стеклоподъемника. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, переднего правого стеклоподъемника, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "D" ЦБКЭ. Отсоединить колодку жгута проводов от переднего правого стеклоподъемника. Проверить целостность электрической цепи между контактом "D 4" колодки к ЦБКЭ и контактом "2" колодки к переднему правому стеклоподъемнику, и электрической цепи между контактом "D 9" колодки к ЦБКЭ и контактом "1" колодки к переднему правому стеклоподъемнику (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Измерить сопротивление между контактами "1" и "2" разъема переднего правого стеклоподъемника. Сопротивление в норме?

- да – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить передний правый стеклоподъемник и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2