Код неисправности | Описание неисправности
U1102-04 | Безопасность ESCL – Параметры Ключ безопасности и PIN видны
Условия обнаружения | Ключ безопасности и PIN записаны. Параметры: - Статус записи ПИНа ESCL = ПИН записан; - Статус записи Секретного Ключа ESCL = Секретный ключ записан. Параметры:

- ПИН блокировки руля ≠ 0;

- Ключ безопасности блокировки руля ≠ 0

Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка конфигурирования
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру сброса отображения Ключа безопасности и ПИНа, п.3.3.

Выполнить диагностический тест

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ESCL выполнить процедуры по п.2