P0834 – Датчик хода педали сцепления

Код неисправности | 0834
Very Begining of Clutch Pedal Move Switch
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
29 | Недопустимый сигнал |
Условия обнаружения (готовность)
29 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
29 |  | 0 ms | 0 ms
Параметры
-
Подкл.датчика хода педали сцепл.проводом
Пер.инф.по мул.сети от дат.хода пед.сцеп.
Сигн.датч.нач.хода пед.сц.по пров.связи
Контакт педали сцепления
Диагностическое подтверждение | 29 | Двигатель работает на холостом ходу, контроль состояния педали сцепления в отпущенном и нажатом состоянии
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, выключателя сигнала положения педали сцепления, КСУД; Неисправен выключатель сигнала положения педали сцепления; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 29 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ВСППС. Осмотреть разъем ВСППС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 С помощью диагностического прибора при отпущенной педали сцепления проверить, что состояние педали сцепления "не нажата". Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 3;

- да – перейти к шагу 4.

3 С помощью диагностического прибора при нажатой педали сцепления проверить, что состояние педали сцепления "нажата". Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 6;

- да – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрических цепей массы и сигнала ВСППС, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Снять ВСППС. С помощью мультиметра проверить работоспособность контактной группы ВСППС в соответствии с принципом его работы. Неисправность обнаружена?

- да – заменить ВСППС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Проверить положение педали сцепления и установку выключателя сигнала положения педали сцепления. Убедится, что при отпущенной педали сцепления шток ВСППС упирается в педаль сцепления и вдавлен в корпус ВСППС, что при нажатии на педаль сцепления нет заклинивания штока ВСППС. Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение