Код неисправности | Описание неисправности
С0063-64 | Датчик углового ускорения: недостоверный сигнал
Условия обнаружения | Недостоверный сигнал датчика
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Неправильное крепление гидроагрегата ESP; Неверная калибровка датчика углового ускорения; Неисправен датчик углового ускорения
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить надежность крепления гидроагрегата ESP.

2. Выполнить калибровку датчика углового ускорения (см. п.3.3 "Режим "Тест функций"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2), удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2