Код неисправности | Описание неисправности
С1602-06 | Отсутствуют калибровки или несовместимые с ПО калибровки
Условия обнаружения | ЭБУ определил отсутствие калибровочных данных или несовместимость версии ПО с версией калибровки в EEPROM
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Сбой калибровки ЭГУРУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование ЭГУРУ в соответствии с п.2.1 данной инструкции. Выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции