Р0780 Ошибка переключения

Диагностическое подтверждение | 72 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
73
Условия возникновения кода неисправности | 72 | Передача не может быть временно включена
73 | Передача не может быть временно отключена
Тип диагностики | 72 | Распознавание механической неисправности
73
Аварийный режим | 72 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Запуск возможен на всех передачах. Запуск возможен даже при включенной 3-й, 4-й или 5-й передаче => Очень медленное закрытие сцепления при запуске
73 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Запуск возможен на всех передачах. Запуск возможен даже при включенной 3-й, 4-й или 5-й передаче => Очень медленное закрытие сцепления при запуске;

Несмотря на то, что переключение передач невозможно, когда автомобиль останавливается, происходит попытка переключения АМТ на нейтральное положение, если есть запрос от СПП на режим "N"

Проявление на автомобиле | 72 | Запуск возможен на всех передачах; Сбой переключения передач
73 | Запуск возможен на всех передачах; Сбой переключения передач; Несмотря на то, что переключение передач невозможно, когда автомобиль останавливается, происходит попытка переключения АМТ на нейтральное положение, если есть запрос от СПП на режим "N"
Порядок диагностики | 72 | 1 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение. Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить процедуру обучения коробки передач (см. п.2.2.1). Выполнить диагностическое подтверждение.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – устранить механическую неисправность в коробке передач в соответствии с действующей документацией и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

73 | 1 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить процедуру обучения коробки передач (см. п.2.2.1). Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – устранить механическую неисправность в коробке передач в соответствии с действующей документацией и перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение