Код неисправности | Описание неисправности
B00 D2-24 | Неисправность контрольной лампы подушки безопасности – сильный сигнал
Условия обнаружения | БУСНПБ определил ошибку
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти БУСНПБ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУСНПБ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику комбинации и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест