Код неисправности | Описание неисправности
U3003-08 | Ошибка напряжения АКБ – напряжение в цепи ниже порогового значения
Условия обнаружения | Напряжение питания ЭГУРУ ниже минимального рабочего напряжения (U пит < 8 В)
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания ЭГУРУ, ненадежный контакт предохранителей в колодках; Повышенное сопротивление в цепи "массы" ЭГУРУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепи "массы" к контакту "А1" ЭБУ ЭГУРУ;

- цепи питания к контактам "А2", "В6" ЭБУ ЭГУРУ.

3 П роверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания ЭБУ ЭГУРУ по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг".

Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора ниже диапазона рабочего напряжения ЭГУРУ (U пит < 8 В), заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции